% Header
\documentclass[a4paper,10pt,onecolumn,oneside,final,german]{article}	% german

\newif\ifpdf
\ifx\pdfoutput\undefined
    \pdffalse           % we are not running PDFLaTeX
\else
    \pdfoutput=1        % we are running PDFLaTeX
    \pdftrue
\fi
\ifpdf
    \usepackage[pdftex,
        colorlinks=true,                % farbige Links
	frenchlinks=false,              % Kapitälchen-Links
        %urlcolor=rltblue,               % \href{...}{...}
        %anchorcolor=rltbrightblue,
        %filecolor=rltgreen,             % \href*{...}
        %linkcolor=rltred,               % \ref{...} and \pageref{...}
        %menucolor=webdarkblue,
        %citecolor=webbrightgreen,
	%pagecolor=white,
	%filebordercolor=rltgreen,             % \href*{...}
        %linkbordercolor=rltred,               % \ref{...} and \pageref{...}
        %menubordercolor=webdarkblue,
        %citebordercolor=webbrightgreen,
	%urlbordercolor=rltblue,               % \href{...}{...}
	%pagebordercolor=white,
	%pdfborder=white,
        pdftitle={Physikalische Klimatologie},
        pdfauthor={Skriptweb-Team, Christoph Moder},
        pdfsubject={Meteorologie},
        pdfkeywords={Meteorologie, Klima, Wetter},
        %pdfadjustspacing=1,
        pagebackref=true,
        %pdfpagemode=UseOutline,        % None, UseOutline, UseThumbs, FullScreen
	pdfstartview=FitH,              % Fit, FitH, FitV, FitB, FitBH, FitBV
	%pdfpagelayout=OneColumn,       % OneColumn, TwoColumnLeft, OneColumnRight
	pdfhighlight=I,                 % N (kein), I (invertieren), O (umranden), P
	pdfstartpage=1,                 % nach dem Öffnen angezeigte Seite
	bookmarks=true,
        bookmarksopen=true,             % Bookmarks ausgeklappt
	bookmarksnumbered=true,         % Kapitelnummerierung wird auch in den Bookmarks angezeigt
	]{hyperref}
    \pdfcompresslevel=9
    \usepackage[pdftex]{graphicx}
    %\usepackage{thumbpdf}
\else
    \usepackage[
        colorlinks=true,
        %urlcolor=rltblue,               % \href{...}{...}
        %anchorcolor=rltbrightblue,
        %filecolor=rltgreen,             % \href*{...}
        %linkcolor=rltred,               % \ref{...} and \pageref{...}
        %menucolor=webdarkblue,
        %citecolor=webbrightgreen]{hyperref}
    \usepackage{graphicx}
\fi

\usepackage{color}
%\definecolor{rltbrightred}{rgb}{1,0,0}
%\definecolor{rltred}{rgb}{0.75,0,0}
%\definecolor{rltdarkred}{rgb}{0.5,0,0}
%\definecolor{rltbrightgreen}{rgb}{0,0.75,0}
%\definecolor{rltgreen}{rgb}{0,0.5,0}
%\definecolor{rltdarkgreen}{rgb}{0,0,0.25}
%\definecolor{rltbrightblue}{rgb}{0,0,1}
%\definecolor{rltblue}{rgb}{0,0,0.75}
%\definecolor{rltdarkblue}{rgb}{0,0,0.5}
%\definecolor{webred}{rgb}{0.5,.25,0}
%\definecolor{webblue}{rgb}{0,0,0.75}
%\definecolor{webgreen}{rgb}{0,0.5,0}

\usepackage{a4,ngerman}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
%\usepackage{babel}

\usepackage{ae,aecompl}	% Outline-Schriftart für PDF (Helvetica)
%\usepackage{mathpazo}

\usepackage{amsfonts}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{exscale}	% damit Summen- und Integralzeichen sich an die Schriftgröße anpassen, statt immer in 10pt zu sein
\usepackage{eso-pic}	% Wasserzeichen
\usepackage{lastpage}

% sonstige Optionen
\frenchspacing	% hinter dem Punkt am Satzende keinen zusätzlichen Leerraum lassen
\emergencystretch=1cm	% für Blocksatz
\let\oldmarginpar\marginpar
\renewcommand\marginpar[1]{\-\oldmarginpar[\raggedleft\small\sf#1]{\raggedright\small\sf#1}}
\makeatletter

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% LyX specific LaTeX commands.
% LyX-Logo
\providecommand{\LyX}{L\kern-.1667em\lower.25em\hbox{Y}\kern-.125emX\@}

\makeatother

% Absatz-Einstellungen
\setlength{\parskip}{1.5ex plus0.5ex minus0.5ex}
\setlength{\parindent}{0em}

% Seiten-Einstellungen
\setlength{\oddsidemargin}{-0.54cm}
\setlength{\textwidth}{17cm}
\setlength{\topmargin}{-1.54cm}		% plus 1" = 2.54cm
\setlength{\headsep}{1cm}
\setlength{\headheight}{1cm}
\setlength{\footskip}{1cm}

%\pagestyle{empty}	% plain, empty, headings, myheadings
\pagestyle{fancy}

%\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}	% keine Linie unter der Kopfzeile
\setlength{\headwidth}{\textwidth}

%\renewcommand{\headrule}{\vbox to \headheight{\hbox to \headwidth{\hrulefill}\par\hbox to \headwidth{\hrulefill}\vss}}

\fancyhead{}	% löschen
\fancyfoot{}	% löschen
%\fancyhead[EL,OR]{\small{\itshape{Seite \thepage/\pageref{LastPage}}}\\ \hrulefill}	% \pageref{Dokumentende}
\fancyhead[EL,OR]{\small{\itshape{Seite \thepage}}}
\fancyhead[ER]{\small{\itshape{\leftmark}}}
\fancyhead[OL]{\small{\itshape{\rightmark}}}

%\fancyfoot[OR,EL]{\href{http://www.skriptweb.de/}{\textsf{www.skriptweb.de}}}
%\fancyfoot[OR,EL]{\footnotesize{\sffamily{www.skriptweb.de}}}

%\newsavebox{\skriptweblogoschwarz}
%\savebox{\skriptweblogoschwarz}{\includegraphics[width=20mm]{Skriptweblogo_schwarz}}
%\fancyfoot[OL,ER]{\usebox{\skriptweblogoschwarz}}

\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markboth{\thesection{} #1}{\thesection{} #1}}
\renewcommand{\subsectionmark}[1]{\markright{\thesubsection{} #1}}

\sloppy

% Titel
\makeatletter
\def\maketitle{%
  \null
  \thispagestyle{empty}%
  \vfill
  \begin{center}\leavevmode
    \normalfont
    {\LARGE Zusammenfassung der Vorlesung\par}%
    \vskip 1cm
    {\huge\textbf{\@title}\par}%
    \vskip 3,5cm
    {\Large gehalten von\\Dr. Erwin Geiss\\LMU München\\SS 2004\par}%
    \vskip 2cm
    {\Large \@date\par}%
    \vskip 6cm
    {geschrieben von \@author\\%
    \textit{http://www.skriptweb.de}\\%
    {\footnotesize Hinweise (z.B. auf Fehler) bitte per eMail an uns: mail@skriptweb.de -- Vielen Dank.}}%
  \end{center}%
  \vfill
  \null
  \cleardoublepage
  }
\makeatother
\author{Christoph Moder}
\title{Umwelt- und Ingenieurgeophysik}
%\date{2004}

\begin{document}

% Kapitelnummerierung: Paragraph-Zeichen, dann arabisch
% Die Nummerierung der Kapitel wird mit dem Befehl \thesection gemacht, d.h. diesen umdefinieren
%\let\oldthesection\thesection
%\renewcommand{\thesection}{\oldthesection .}

% Unterkapitelnummerierung: a, b), c) usw.
%\let\oldthesubsection\thesubsection
%\renewcommand{\thesubsection}{\alph{subsection})}

% Unterkapitelnummerierung: griechisch (wie macht man das???)
%\let\oldthesubsubsection\thesubsubsection
%\renewcommand{\thesubsubsection}{\arabic{subsubsection}.)}

% Titelseite
\makeatletter
\newcommand\BackgroundPicture[2]{%
  \setlength{\unitlength}{1pt}%
  %default%				% CM
  \put(0,\strip@pt\paperheight){%
  \parbox[t][\paperheight]{\paperwidth}{%
    \vfill
    \centering\includegraphics[angle=#2]{#1}
    \vfill
}}} %
\makeatother
\thispagestyle{empty}
\AddToShipoutPicture*{\BackgroundPicture{Skriptweblogo_Hintergrund}{0}}

\maketitle

\section{Umweltgeophysik}

\begin{itemize}
	\item Aufgaben:
	\begin{itemize}
		\item Nachsorge: Altlasten erforschen (z.B. Deponien, Rüstungsaltlasten)
		\item Vorsorge: Bodenschutz (Verhinderung zukünftiger Belastungen)
		\item Ressourcensicherung (z.B. Beeinflussung von Baumaßnahmen, die Ressourcen wie Trinkwasser
			oder Bodenschätze beeinträchtigen würden)
		\item Bodenüberwachung: Hohlraumbildung, Trichterbildung, Hangstabilität
		\item Überwachung von Bauwerken, Erkundung von Baugrund, "`Precision Farming"',
			Erforschung der Umgebung von Bergwerksstollen
		\item Risikobeurteilung: Erschütterungsmessung, Erdbebenrisiko
		\item Hydrogeologie: Grundwasserspiegel, Schadstoffausbreitung, Grenze Süß-/Salzwasser (an der Küste)
		\item Archäologie (Erkundung ohne Grabung)
		\item Geothermie (boomt seit dem Kernkraft-Ausstieg)
	\end{itemize}
	\item Die Zusammenarbeit erfolgt meist mit Geologen:
	\begin{itemize}
		\item Geologen kennen sich oft schlecht mit Messverfahren und erst recht mit deren
			Interpretation aus (Fehlerquellen, Mehrdeutigkeiten), d.h. ein Geophysiker sollte nicht mehr
			hineininterpretieren, als er mit Sicherheit sagen kann.
		\item Geologen haben meistens eine viel größere Erfahrung (bezüglich welche Bodenschichtungen
			wahrscheinlich und welche entstehungsgeschichtlich unwahrscheinlich sind) und können daher die
			Ergebnisse der Geophysiker besser deuten.
		\item Geophysiker verwenden Untersuchungsmethoden, die schnell und einfach zu erledigen sind,
			aber interpretiert werden müssen. Geologen dagegen verwenden Bohrungen (teuer, aufwändig),
			wo man sich nicht um den Untersuchungsvorgang an sich beschäftigen muss, sondern
			nur mit den Ergebnissen.
		\item Geologen können oft mit abtrakten Messergebnissen (z.B. Signallaufzeiten) wenig
			anfangen und bevorzugen deren Interpretationen (z.B. Tiefe); dabei muss nicht
			nur das Ergebnis vermittelt, sondern auch auf die Unsicherheiten bei der Interpretation
			hingewiesen werden.
	\end{itemize}
\end{itemize}


\section{Georadar}

\begin{itemize}
	\item Untersuchung des Untergrunds mit elektromagnetischen Wellen, gemessen wird die Laufzeit.
	\item Je größer die Wellenlänge, desto größer die Eindringtiefe, aber desto schlechter
		die Detailauflösung $\Rightarrow$ man kombiniert große und kleine Wellenlängen.
	\item Eindringtiefe: Größenordnung 10-30m
	\item Vorteile:
	\begin{itemize}
		\item abbildendes Verfahren, man sieht bereits im Feld, was man misst
		\item hohe Messgeschwindigkeit (mehrere Kilometer pro Tag möglich)
		\item zerstörungsfrei (im Unterschied zu Bohrungen)
		\item Durch wiederholte Messungen (z.B. einer Trockenperiode und einer folgenden Feuchtperiode)
			kann man die Fließgeschwindigkeit von Wasser im Untergrund beobachten.
	\end{itemize}
	\item Nachteile:
	\begin{itemize}
		\item geringe Eindringtiefe
		\item liefert nicht immer gleiche Ergebnisse, sondern schwankt mit dem Wassergehalt des Bodens
		\item sehr störanfällig durch künstliche Leiter (Stromkabel im Boden, Hochspannungsleitungen,
			Stahlbetonfundamente, Zäune)
	\end{itemize}
	\item Messung der Reflexionen (wie bei der Seismik) $\Rightarrow$ Methoden zur Auswertung wie
		bei der Seismik: Stapelung, Migration, Umrechnung der Laufzeit in Tiefe.
		Die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer
		Wellen (im Boden ca. $c/10$) ist aber deutlich höher als bei seismischen Wellen.
	\item Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen hängt von der magnetischen Permeabilität $\mu_r$ und der
		Dielektrizitätszahl $\varepsilon_r$ des Bodens ab. Während $\mu_r$ immer ungefähr 1 ist,
		unterscheidet sich $\varepsilon_r$ deutlich bei verschiedenen Materialien.
		\[ v = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \]
		Für den Reflexionskoeffizient ergibt sich:
		\[ K = \frac{\sqrt{\varepsilon_1} - \sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1} + \sqrt{\varepsilon_2}} \]
	\item Wasser und tonhaltige Gesteine sind elektrisch leitend und absorbieren daher die Radarwellen
		(d.h. unterhalb des Grundwasserhorizonts ist mit Radar nichts mehr zu erkennen; eine dünne
		Tonschicht wirkt oft wie ein sehr dicker absorbierender Körper). Je trockener
		das Gestein ist, desto tiefer dringen die Wellen ein. Weil aber Luft im Vergleich zu den Gesteinen
		eine sehr geringe Dielektrizitätszahl hat, bildet es zu ihnen deutliche Grenzflächen, an denen
		die Radarwellen stark reflektiert werden ($\Rightarrow$ Hohlräume in der Erde sind gut erkennbar).
		Aus diesem Grund sollte die Radar-Antenne möglichst dicht
		auf dem Boden sitzen, um den Energieverlust an der Grenzfläche Luft-Boden zu minimieren.
	\item wählbare Parameter:
	\begin{itemize}
		\item Messfrequenz
		\item Messzeitfenster (Mindestzeitdauer: zum Ausblenden oberflächennaher
			Reflexionen; Höchstzeitdauer: man muss z.B. nicht auf Reflexionen von unterhalb des Grundwasserspiegels
			warten, weil deren Intensitäten nicht mehr messbar sind, d.h. zur Erhöhung der Messgeschwindigkeit
			wartet man sie nicht mehr ab)
		\item Wahl der Profilrichtung: idealerweise senkrecht zu den vermuteten Strukturen (z.B. Gräben),
			damit man die Übergänge gut erkennt
		\item Filtermethoden
	\end{itemize}
	\item Beispiel Deponie: erkennbar ist die Grenze der Deponie, während der Inhalt chaotisch und unstrukturiert wirkt
\end{itemize}

% Isarbrücke bei Grünwald: quartäre Schotter (wasserhaltig) auf tertiären wasserundurchlässigen Gesteinen => Rutschkörper
% Bohrlochmessungen: Bohrung ist teuer => man misst alles, was man kriegen kann, um das Maximum rauszuholen; liefert
% keine Richtungsinformation, weil die Wellen isotrop abgestrahlt werden
% Geoelektrik: Vergrößerung der Abstände => man kommt immer tiefer
% Geoelektrik ist langsam, aber liefert den Widerstand des Bodens; wenn dieser nur punktuell interessiert, kann man
% mit Georadar die gewünschten Strukturen suchen und mit Geoelektrik punktuell nachmessen


\section{Bohrlochmessungen}

\begin{itemize}
	\item Mit "`Bohrlochmessung"' sind verschiedene Messverfahren gemeint, die man von einer Sonde im Bohrloch aus durchführen kann.
	Man unterscheidet passive Verfahren (bei denen bereits vorhandene Eigenschaften gemessen werden) und aktive Verfahren (bei denen
	ein Signal gemessen wird, das man vorher ausgesendet hat):
	\begin{itemize}
		\item Gammamessung (d.h. radioaktive Strahlung des Gesteins): liefert Aussagen über den Gehalt an Radionukliden und damit über den Gesteinstyp
		\item Eigenpotenzial: natürlich vorhandenes elektrisches Potenzial im Untergrund, das durch die Wanderung von Ionen entsteht -- in
			permeablen Bereichen sind die negativen Anionen beweglicher als die positiven Kationen, es stellt sich ein negatives Potenzial ein;
			in tonigen Bereichen ist es umgekehrt, es stellt sich ein positives Potenzial ein; um das Eigenpotenzial messen zu können, darf das Bohrloch noch
			nicht ausgebaut sein
		\item Temperatur: Die Temperatur wird als erstes gemessen (gleich bei der Abwärtsfahrt), um Verwirbelungen usw. zu minimieren.
		\item Salinität: Messung der Leitfähigkeit der Spülflüssigkeit; daraus kann man Schlüsse ziehen, ob diese durch einströmendes Grundwasser verdünnt wird
		\item Flowmeter: Messung der vertikalen Strömungsgeschwindigkeit mit einem Flügelrad; berücksichtigt werden muss die Fahrgeschwindigkeit im Bohrloch und sein Kaliber.
		\item Geometrie: mit einem Kalibermessgerät, das Arme hat, die zur Seite abgespreizt werden; Ausbrüche (breakouts) im Bohrloch sind Hinweise für tektonische Spannungen
		\item Borehole-Televiewer: Kamera, die mit einem Spiegel die Bohrlochwand filmt
		\item Mikrowiderstandssonde: Spannung wird an die Bohrlochwand angelegt, der Stromfluss wird gemessen;
			liefert Aussagen über den Gesteinstyp (gut oder schlecht leitend) und die Porosität, erfordert ebenfalls ein nicht ausgebautes Bohrloch;
			in der Bauform eines Diplogs misst man den Widerstand in mehrere Richtungen gleichzeitig und dann dadurch Schichtneigungen messen
		\item Induktionslog: Widerstandsmessung, mit einer Spule wird ein Magnetfeld erzeugt, das einen Ringstrom um das Bohrloch hervorruft;
			auch bei einem mit PVC ausgebauten Bohrloch möglich
		\item Messung der magnetischen Suszeptibilität
		\item Akustik-Log (= Ultraschall)
		\item Gamma-Gamma oder Neutron-Neutron/Neutron-Gamma: mit einer radioaktiven Quelle strahlt man ins Gestein und misst die zurückgestreute
			Strahlung; berücksichtigt werden muss das Kaliber und die Eigenschaften der Spülsubstanz; das Verfahren wird in Bohrungen durch
			das Grundwasser nicht genehmigt, weil die Sonde und damit die radioaktive Quelle verloren gehen kann (die Bergung ist extrem aufwändig,
			alternativ kann man die verlorene Sonde einzementieren)
		\item Bohrlochseismik (VSP, vertical seismic profiling): die von einer oberirdischen Quelle emittierten seismischen Wellen werden von einem
			Geophon im Bohrloch, das in verschiedene Tiefen bewegt werden kann, gemessen
	\end{itemize}
	
	\item Ziel der Untersuchung: Eigenschaften der Bohrlochwand, Eigenschaften des Gebirges (d.h. des Gesteins außenrum), Eigenschaften des Ausbaus (d.h.
		Beschaffenheit des Materials, mit dem das Bohrloch ausgekleidet wurde)
		
	\item Vorgehensweise: An einem langen Kabel wird die Sonde nach unten gelassen (das Kabel ist meist extrem teuer!). Normalerweise misst man erst
		beim Hochziehen.
	
	\item Man versucht zunehmend, bereits während des Bohrens möglichst viele Daten zu sammeln, dazu sind die Messgeräte hinter dem
		Bohrkopf oder am Bohrgestänge befestigt. Vorteile: Ergebnisse sind in Echtzeit verfügbar (Daten werden über Druckimpulse durch
		die Spülung übermittelt), und man erspart sich den zeitaufwändigen und teuren Ausbau des Gestänges.
	
	\item Eigenschaften, die das Messergebnis beeinflussen: Bohrlochgeometrie (wie groß, wie regelmäßig), welche Spülung verwendet wird
		(Zweck einer Spülung: Bohrer kühlen, Material abtransporieren, Poren verschließen, Bohrloch offen halten), Infiltrationsverhältnisse
		(wie weit die Spülung in das umgebende Gestein eingedrungen ist), Druck und Temperatur, Eigenschaften der Verrohrung
	
	\item Ein Bohrloch ist nie ganz senkrecht, d.h. nach 20 bis 30 Metern liegt die Sonde an der Wand an.
\end{itemize}


\section{Radiometrie}

\begin{itemize}
	\item Anwendungsgebiete:
	\begin{itemize}
		\item Uran-Bergbau in der ehemaligen DDR (Wismut) erforschen, z.B. wurden die Deponien oft schlecht kartiert
		\item Radon in Häusern: V.a. in Gebieten mit radioaktivem Gestein (z.B. Granit in der Oberpfalz)
			steigt Radon (entsteht aus dem Zerfall von Radium) aus dem Boden auf und dringt durch kleine
			Fugen und Ritzen in den Keller ein, wo es sich anreichert (Gegenmaßnahmen: regelmäßig lüften).
			Wenn nach dem Winter der Boden auftaut, kommt oft ein ganzer Schwall von Radon, das sich gestaut hatte, heraus.
			Auch im Trinkwasser und in den Wändern von Häusern kann sich Radon anreichern.
		\item Beitrag zur Erdbebenvorhersage: Wenn sich unsichtbare Mikro-Risse als Anzeichen für Spannungen im Boden
			bilden, kommt es manchmal zu einer erhöhten Radon-Freisetzung.
		\item Isotopenchemie, z.B. Altersbestimmung des Grundwassers (wie lange es bereits unter der Erde ist und ob es Kontakt zu anderen Grundwasserschichten hatte)
	\end{itemize}
	
	\item Arten von Strahlung: Alpha-Strahlung (Heliumkerne) ist sehr kurzreichweitig (Abschirmung bereits durch Papier),
		jedoch sehr stark ionisierend und daher bei Inkorporation sehr gefährlich. Beta-Strahlung (schnelle Elektronen bzw. Positronen)
		haben eine höhere Reichweite, aber einen geringeren Absorptionsquerschnitt.
		Gamma-Strahlung (hochfrequente elektromagnetische Wellen im MeV-Bereich) lassen sich kaum abschirmen (meterdicker Beton oder Blei),
		jedoch ist die ionisierende Wirkung gering.
	
	\item Die natürliche Radioaktivität kommt v.a. durch den Zerfall von ${}^{40}\textrm{K}$ (zu ${}^{40}\textrm{Ca}$ (zu 89\%) bzw. ${}^{40}\textrm{Ar}$ (zu 11\%)),
		${}^{238}\textrm{U}$ (zu ${}^{206}\textrm{Pb}$), ${}^{235}\textrm{U}$ (zu ${}^{207}\textrm{Pb}$), ${}^{232}\textrm{Th}$ (zu ${}^{209}\textrm{Bi}$).
	
	\item Radioaktives Kalium und radioaktiver Kohlenstoff sind in Lebewesen oft in erhöhter Konzentration zu finden, weil erstens alle Lebewesen
		Kohlenstoff verarbeiten (und damit auch das radioaktive Isotop aus der Luft, das durch Aktivierung des Stickstoffs entstanden ist)
		und zweitens Kalium überall dort eingebaut wird, wo Calcium eingebaut wird. D.h. Milch enthält relativ viel Kalium (und damit auch radioaktives
		Kalium), ebenso Zitronenmelisse. Wenn man Sport treibt, wird mehr Calcium in den Muskeln eingelagert, wodurch auch die radioaktive Belastung
		durch Kalium-40 steigt. Im menschlichen Körper sind etwa 10000 radioaktive Zerfälle pro Sekunde normal (etwa zu gleichen Teilen durch Kohlenstoff
		und Kalium verursacht, wobei Kalium-40 deutlich schädlicher ist -- seine Äquivalentdosis beträgt etwa $0,15 \textrm{mSv}$, im Gegensatz zu
		$0,01 \textrm{mSv}$ bei C-14).
	
	\item Maßeinheiten:
	\begin{itemize}
		\item Aktivität: Zerfälle pro Sekunde (Einheit: Bequerel; alte Einheit: Curie = Aktivität von 1g Radium = 37 Mrd. Bq)
		\item Energiedosis: absorbierte Energie pro Masse (Einheit: Gray bzw. J/kg; alte Einheit: rad = 0,01 Gy)
		\item Äquivalentdosis: Messgröße, die die biologisch schädliche Wirkung von Strahlung darstellt; dazu wird die Energiedosis mit
			einem Qualitätsdosisfaktor multipliziert, der je nach Strahlung verschieden ist (Beta- und Gammastrahlung: 1; Neutronen: 10; Alpha: 20).
			Einheit: Sievert; alte Einheit: rem = 0,01 Sv
		\item effektive Äquivalentdosis: berücksichtigt zusätzlich die unterschiedliche Empfindlichkeit der Organe, d.h. die Äquivalentdosis
			wird mit einem Wichtungsfaktor multipliziert (der bei Haut und Knochen gering (0,01) und bei den Keimdrüsen hoch (0,20) ist)
		\item Dosisleistung: Äquivalentdosis pro Zeit
		\item Messgeräte messen nicht die Aktivität, sondern "`Counts per Second"': Erstens kann ein Messgerät von der Geometrie her nicht alle
			Zerfälle erfassen, sondern nur einen Teil. Zweitens werden nicht alle Zerfälle registriert, der Wirkungsgrad beträgt nicht 100\%
			und ist außerdem von der Strahlungsart abhängig (v.a. Gammastrahlung wird detektiert, aber umso schlechter, je höher ihre Frequenz ist).
			Drittens hat jeder Detektor (wegen dem verwendeten Photomultipier) eine Totzeit in der Größenordnung von 10\% der Messzeit.
	\end{itemize}
	
	\item Gammaspektroskopie kann man z.B. in Bohrlöchern oder auch vom Hubschrauber aus durchführen. Weil die verschiedenen Nuklide charakteristische
		Gamma-Energien aussenden und weil verschiedene Gesteinsarten unterschiedlich stark strahlen (kristalline Gesteine: saure Gesteine stärker als basische;
		Sedimente: tonhaltige Gesteine und Kalisalze stärker als tonfreie Gesteine), kann man daraus auf die Gesteinsarten schließen.
\end{itemize}


\section{Aerogeophysik und Satelliteninterferometrie}

\begin{itemize}
	\item Anwendungsgebiete:
	\begin{itemize}
		\item überall dort, wo man geländeunabhängig und schnell große Gebiete vermessen will
		\item die Fixkosten sind hoch, aber der Preis pro Fläche ist bei großen Gebieten gering
		\item z.B. geologische Kartierungen, auch zur Kartierung von Altlasten, zur Mineralexploration und Grundwassererkundung (für Letzteres interessant ist der Verlauf von Abflussrinnen aus früheren Eiszeiten, die vom Schotter späterer Eiszeiten zugeschüttet wurden; weil sie durch Sedimentation mit Tonmineralen ausgekleidet und dann durch die spätere Eiszeit noch einmal zusammengepresst wurden, bilden sie ideale Grundwasserleiter)
		\item Satelliten-Interferometrie: Monitoring von Gletschern, Vulkanen, Hangbewegungen, seismischen Deformationen, Deformationen durch Bergbau bzw. Grundwasserentnahme (selbst ein Abbau in mehreren 100 Metern Tiefe ist vom Satelliten aus zu registrieren)
	\end{itemize}
	
	\item Methoden: Messung von Flugzeug oder Hubschrauber aus, unter bestimmten Bedingungen (z.B. keine Fluggenehmigung erhältlich) auch mit Modellflugzeugen oder Lenkdrachen, Radarinterferometrie vom Satelliten aus
	
	\item Satelliteninterferometrie:
	\begin{itemize}
		\item Radarbilder aus mehreren aufeinanderfolgenden Überflügen werden kombiniert. Dabei führt ein längerer Zeitraum zwischen zwei Bildern einerseits zu deutlicher erkennbaren Effekten, gleichzeitig ist das Bild stärker verrauscht durch Veränderungen in der Vegetation, Schnee usw.
		\item Gemessen wird die Intensität und Phasenlage des reflektierten Radarsignals.
		\item Zur Überlagerung zweier Bilder verwendet man "`stabile Reflektoren"' (permanent reflectors) am Boden, das sind beliebige ortsfeste Gegenstände, die das Radarsignal stark reflektieren wie z.B. Blechdächer von Häusern.
		\item Von Flugzeugen aus lässt sich diese Technik nur schlecht durchführen, weil die Position der Kamera genau bekannt sein muss. Bei Satelliten ist die Flugbahn bis auf Zentimeter genau bestimmt.
		\item Die Auflösung ist senkrecht zur Flugrichtung am besten.
	\end{itemize}
	
	\item Anwendungsbeispiel: Der Boden unter Würzburg enthält in einer Tiefe von 10-20 Metern Gipskeuper, der vom Grundwasser ausgelaugt wird. Dadurch entstehen Hohlräume, die plötzlich einbrechen können (Löcher in Straßen, Beschädigung von Häusern). Mit klassischen Methoden ist eine Messung kaum möglich, weil Methoden wie Geoelektrik oder Georadar in der dicht besiedelten Stadt mit versiegeltem Boden und vielen Rohren und Kabeln im Untergrund nicht sinnvoll durchführbar sind (außerdem befindet sich Ton über dem Gips, d.h. das Radar dringt kaum bis zum Gips durch, wo die Hohlräume sind), und eine Nivellierung ist sehr aufwändig und teuer. Aus der Luft kann man dagegen beginnende Senkungen erkennen.
	
	\item Ausstattung eines Flugzeugs als Beispiel: Cs-Magnetometer (Messfrequenz 10 Hz), Gamma-Spektrometer (mit NaI-Kristall; Volumen 4 Liter, da in der Höhe nur wenig Strahlung ankommt und man diese deshalb empfindlich detektieren muss; Messfrequenz 1 Hz), GPS, Laser-Altimeter; mit einer Messgeschwindigkeit von gut 100 km/h können pr Einsatz ca. 300 Profilkilometer gemessen werden zu einem Preis von ca. 4 Euro pro Kilometer.
	
	\item Bei Hubschraubern baut man die Messgeräte in eine externe Sonde, die etliche Meter unter dem Hubschrauber hängt, um dessen Störeinflüsse zu minimieren.
\end{itemize}


\section{Das geologische Landesamt}

\begin{itemize}
	\item Aufgaben: Bodendatensammeln, Archive unterhalten, Daten zugänglich machen; jeder, der eine Bodenuntersuchung
		in Auftrag gibt, muss diese beim Landesamt anmelden und danach das Ergebnis mitteilen
	
	\item Im Labor werden Gesteine und Böden untersucht:
	\begin{itemize}
		\item Mit einem Sieb wird die Korngröße ermittelt.

		\item In einer Klimakammer wird die Frostfestigkeit bestimmt.

		\item Die Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit wird gemessen.

		\item Die Scherfestigkeit wird linear oder im Kreisringscherversuch ermittelt, z.B. um
			zu testen, ob ein Hang rutschgefährdet ist.

		\item Quetsch- und Zugversuche zeigen, bei welcher Belastung das Gestein bricht.

		\item Dichtemessungen
	\end{itemize}
	
	\item Es gibt eine Bodenprofilsammlung aller in Bayern vorhandener Böden:
	\begin{itemize}
		\item Hoch- und Niedermoore kommen v.a. in Südbayern vor; ein Hochmoor entsteht aus einem Niedermoor,
			das so weit gewachsen ist, dass es den Kontakt zum Grundwasser verloren hat und nur
			vom Regenwasser versorgt wird.

		\item Braune Farbe deutet auf Tonminerale hin. Dunkle Böden sind meist sehr fruchtbar.

		\item Löß entstand zur Eiszeit aus dem Erosionsstaub, der sich meist im Windschatten von Gebirgen
			abgelagert hat. Er hat ein ideales Wasserspeichervermögen, weil die Porengröße genau im
			richtigen Bereich liegt -- sind die Poren zu groß (z.B. Schotter), wird das Wasser
			nicht gespeichert, sondern sickert schnell nach unten, Trockenheit ist ein Problem;
			bei Böden mit zu geringer Porengröße staut sich das Wasser, der Boden enthält keine Luft.

		\item Podsole sind gebleicht durch organische Säuren, die schlecht für die Pflanzen sind.

		\item Böden, die vor der Eiszeit entstanden sind, sind meist bunter, weil das Klima wärmer war
			und dadurch mehr Oxidation stattgefunden hat.

		\item Einen von Staunässe geprägten Boden bezeichnet man als Gley. Im Allgemeinen kommt diese Nässe
			von unten (hoch stehendes Grundwasser); wenn sie von nicht abfließendem Regenwasser kommt,
			spricht man von Pseudogley.

		\item Fließerde: Ein nasser Boden auf Permafrost kommt schnell ins Rutschen; bereits ab einer Neigung
			von $2^\circ$ ist das der Fall.

		\item Der ideale Boden ist geringfügig sauer (ca. pH 6), damit sich einerseits die Pflanzen
			wohlfühlen (d.h. nicht zu sauer), aber auch die Minerale aus dem Boden gelöst werden.
	\end{itemize}
\end{itemize}


\section{Auftragsvergabe und Pflichtenheft}

\begin{itemize}
	\item Geophysikalische Methoden sind oft wesentlich billiger als eine Untersuchung durch Bohrungen.
		Jedoch muss sichergestellt sein, dass eine geeignete Untersuchungsmethode verwendet wird --
		darum ist eine Zieldefinition unverzichtbar. Geklärt werden muss, was genau untersucht werden soll
		und welche Fragen geklärt werden müssen, und ob z.B. eine qualitative Beschreibung reicht oder
		ob quantitative Modellierungen verlangt werden.
		
	\item Vorarbeiten einer Untersuchung: Alle nötigen Genehmigungen einholen (von Grundstücksbesitzern
		wird oft verlangt, dass man verständlich erklären kann, was man genau machen möchte und warum)
		und Hindernisse klären (Geländeform, Befahrbarkeit, Bebauung, Leitungen usw.). Hilfreich
		dazu ist ein Blick in die Archive (Lagepläne, Luftbilder, Informationen der geologischen
		Landesämter).
		
	\item Messprogramm aufstellen: Genau auflisten, welche Messmethoden verwendet werden sollen und in welchem
		Raster sie anzuwenden sind. Ebenfalls schriftlich festhalten, welche Erkundungstiefe und
		welche Messgenauigkeit gefordert wird. Evtl. kann es sinnvoll sein, eine Voruntersuchung durchzuführen
		und diese dann selektiv zu verdichten.
	
	\item Auswertung: Festlegen, mit welcher Software die Auswertung erfolgen wird (z.B. anerkannte Standardsoftware)
		und in welchem Maßstab bzw. GIS-System die Daten dargestellt werden. Außerdem: Vergleich der
		verschiedenen Verfahren (incl. Verfahren anderer Disziplinen) bezüglich Konsistenz der Ergebnisse
		Klare, verständliche Darstellung, damit auch Nicht-Fachleute etwas damit anfangen können und
		für den Auftraggeber klar erkennbar ist, dass das Pflichtenheft erfüllt wurde! Außerdem evtl.
		Empfehlung, welche ergänzenden Untersuchungen aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen sinnvoll sind.
	
	\item Im öffentlichen Dienst ist bei einer Vergabesumme über 25000 Euro eine Ausschreibung vorgeschrieben;
		bei geringeren Summen müssen zumindest Vergleichsangebote eingeholt werden.
		Dazu ist ein Pflichtenheft nötig, das gleiche Vorgaben für alle Bieter liefert und auf das sich
		sowohl Auftraggeber als auch Ausführender berufen können. Als Auftraggeber empfiehlt es sich,
		die Nennung von Referenzprojekten zu verlangen und dort nachzuforschen, wie die Erfahrungen mit
		dem potenziellen Auftragnehmer sind, und bei im Nachhinein schlechten Erfahrungen zu verlangen,
		nicht in der Referenzliste zu erscheinen.
		Ziel: Vergabe an den kostengünstigsten
		(d.h. nicht unbedingt billigsten) Bieter; Nachverhandlungen sind nicht erlaubt!
	
	\item Festlegen, welche Ansprechpartner auf beiden Seiten verantwortlich sind.
\end{itemize}

% Ende des Dokuments
\end{document}
